 

**LKK 63 EP**

* **PROTUPOŽARNA 45 MINUTA**
* **ELEKTROPRIHVATNIK NA DOVRATNIKU**
* **DIMONEPROPUSNA**
* **DEBLJINA VRATNOG KRILA 63 mm**
* **TEŽINA PROSJEČNOG VRATNOG KRILA = 90,26 kg (43,24 kg/m2)**