 

**LKK 72-43-30 P.P.**

* **PROTUPOŽARNA 30 MINUTA**
* **PROTUPROVALNA RC2**
* **DIMONEPROPUSNA**
* **ZVUČNA IZOLACIJA 43 dB**
* **DEBLJINA VRATNOG KRILA 72 mm**
* **TEŽINA PROSJEČNOG VRATNOG KRILA = 104,90 kg (50,3 kg/m2)**