 

**LKK 72-43 BBN**

* **PROTUPOŽARNA 45 MINUTA**
* **BRAVA NA BATERIJSKO NAPAJANJE**
* **DIMONEPROPUSNA**
* **ZVUČNA IZOLACIJA 43 dB**
* **DEBLJINA VRATNOG KRILA 72 mm**
* **TEŽINA PROSJEČNOG VRATNOG KRILA = 103,12 kg (49,4 kg/m2)**