 

**LKK 72-43 SP IC**

* **PROTUPOŽARNA 45 MINUTA**
* **MAGNETNA BRAVA NA BATERIJSKO**

 **NAPAJANJE**

* **DIMONEPROPUSNA**
* **ZVUČNA IZOLACIJA 43dB**
* **DEBLJINA VRATNOG KRILA 72 mm**
* **TEŽINA PROSJEČNOG VRATNOG KRILA = 97,27 kg (46,6 kg/m2)**